|  |  |
| --- | --- |
| **Thématique** | **Préparation du Career Center** |
| **Modèle** | **M03. Spécifications techniques pour consultation d’un topographe/géomètre** |

**SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR CONSULTATION D’UN TOPOGRAPHE/GEOMETRE**

1. Remettre un relevé sous forme de plan et coupes en format électronique (dwg & PDF) et format papier spécifiant notamment :

* Les dimensions générales du volume
* La ou les hauteurs sous faux-plafond
* La hauteur sous dalle
* Les différents niveaux de sol
* L’emplacement, les dimensions des fenêtres, la hauteur des allèges et des linteaux, niveau d'imposte et largeur
* Idem pour les portes ainsi que le sens de leur ouverture (bien vérifier la largeur des portes qui sont des portes issues de secours)
* Les différentes retombées : poutres, auvent, préau, mezzanine…
* Tous les poteaux si existants
* Le plan de calepinage du faux plafond (le cas échéant)
* L’implantation de l’appareillage électrique et des éventuels tableaux électriques
* L’emplacement des regards ou autres évacuations majeures (le cas échéant)
* L’emplacement des voiles béton
* L’emplacement et hauteur des placards (le cas échéant)

1. Relevé des abords immédiats et de vérification du niveau du sol par rapport au niveau intérieur du Career Center.
2. Réaliser des coupes, voire des élévations intérieures.
3. Fournir également toute autre information pouvant être utile à la compréhension des contraintes du site.
4. Il est nécessaire que les plans et coupes soient accompagnés d’une légende explicative.